**HENKILÖNOSTIMEN JA TRUKIN KÄYTTÄJÄ**

*Valtioneuvoston asetus 403/2008 14§ 4 mom; Trukin ja henkilönostimen kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan antama kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen käyttämiseen.*

**Lupaa myönnettäessä koneet yksilöitävä.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Työmaa** |  |
| **Luvan saajan nimi** |  | Veronumero |  |
| Saksinostin |  |
| Teleskooppinostin |  |
| Nivelpuominostin |  |
| Trukki |  |
| Kurottaja |  |

**Käyttölupa edellyttää**, että työntekijä on perehdytetty laitteen käyttöohjeisiin tai nostoihin

**HUOM! Nivelpuomi- ja teleskooppinostimissa työskenneltäessä on aina käytettävä turvavaljaita.**

**Tarkastetaan**

|  |  |
| --- | --- |
|[ ]  Työntekijä on tutustunut pystytys- / käyttöohjeisiin |[ ]  Alustan ja kulkuteiden kunto ja tasaisuus |
|[ ]  Pystytys |[ ]  Maapohjan kantavuus |
|[ ]  Hallintalaitteiden käyttö |[ ]  Käyttöolosuhteet ja rajoitukset |
|[ ]  Turvalaitteiden käyttö / hätäpysäytys |[ ]  Työskentely |
|[ ]  Turvavarusteiden käyttö |[ ]  Nostopaikan arviointi |
| **Erityisohjeet tällä työmaalla:** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **Työnantajan tiedot** |
| **Yritys:** |
| **Paikka ja päivämäärä:** |
| **Luvan antajan allekirjoitus:** |
| **Nimenselvennys:** |